Cerrar Publicidad

1. Controles
2. Indicadores del Display
3. Operación
4. Selectividad por subtono
5. Opciones especiales

Se va a utilizar como ejemplo la emisora Teltronic P-2500-F1. Esta emisora se utiliza especialmente para vehículos, y también -acomplándole un mueble y una fuente de alimentación- es muy utilizada como emisora fija de base. Se estudia aquí con detalle esta emisora por ser una de las más presentes tanto en empresas como en organismos públicos y privados. No obstante hay muchas otras similares en el mercado, de fabricantes como Motorola, Kenwood, etcétera, siendo su manejo y funcionamiento totalemente análogo.

1.- Interruptor general: apagado/encendido. Mando volumen

2.- Pulsador para activar/desactivar la función SCANNER

3.- Pulsador para activar/desactivar la función PRIORIDAD

4.- Pulsador para seleccionar segunda función de pulsadores. Silenciador

5.- Pulsador para llamada selectiva de 5 tonos

6.- Display de crital líquido

7.- Pulsadores para selección de códigos

8.- Pulsadores para selección de canal

9.- Led indicador de recepción (verde) / transmisión (rojo)

10.- Led indicador de presencia de portadora (amarillo)

11.- Led indicador de proceso de PRIORIDAD (rojo)

12.- Led indicador de proceso de SCANNER (verde)

13.- Conector para micrófono / programación por ordenador

FUN+SIL => Activa el silenciador del equipo

FUN + AUX => Recupera del código de emisión por defecto

FUN+A/C => Abre/cierra los canales cerrados por 5 tonos(*)

FUN+GRC => Graba un código

FUN+SEC => Activa/desactiva la secráfonía del equipo(*)

FUN+BOR => Cuando realizamos llamadas recibidas borra la llamada que se está visualizando en ese momento

FUN+VIS => Permite cambiar entre pantalla de emisión y pantalla de llamadas recibidas

VIS => Dentro de la pantalla de llamadas recibidas pasamos a ver la anterior llamada

(*) => Sólo en los equipos que dispongan de estas funcionalidades extras

1.- El equipo está en disposición de escuchar

2.- Relé activado

3.- Indicador de lanzamiento de llamada

4.- Equipo en emisión

5.- Indicador de llamada recibida

6.- Secrafonía activada

El equipo dispone de un algoritmo por el que se seleccionan únicamente los canales que ha sido programados. Si la capacidad es de 10 canales sólo estará activo el pulsador de unidades. Al activar el pulsador de unidades de canales (x1) el equipo buscará el siguiente canal programado y lo reflejará en pantalla.

Si presionamos el pulsador de decenas de canales (x10) el equipo buscará el siguiente canal programado a partir de la siguiente decena.

Si el canal seleccionado no se modifica durante 10 segundos queda almacenado en la memoria del equipo para recuperarlo en la siguiente conexión.

Si el canal seleccionado tiene subtono aparecerá en el display los símbolos "-C" acompañando al número de canal.

Si el canal seleccionado tiene sistema selectivo por 5 tonos, aparecerá en el display los 3 últimos tonos para seleccionar el código a llamar.

El símbolo del altavoz que se observa en algún tipo de canal nos indica que el equipo está en disposición de escuchar. Si el canal es ABIERTO, el símbolo está permanentemente activado y en el momento en que se reciba portadora se dará paso al audio.

Si el canal trabaja con SUBTONO en recepción, para activar el símbolo de altavoz será necesario que el equipo reciba señal de portadora y que el subtono detectado sea el programado. En este caso se abrirá el paso al audio.

Dentro de canales de 5 TONOS caben distinguir dos tipos: abiertos y cerrados. Si el canal es ABIERTO, el funcionamiento es idéntico a lo expresado anteriormente. Si el canal es CERRADO el símbolo aparecerá cuando el equipo reciba su código o se realice una llamda entrando en un proceso de comunicación activa. El símbolo desaparecerá del display cuando expire el tiempo de espera programado. El canal de 5 tonos permanerá cerrado de nuevo.

Para seleccionar esta función se presiona el pulsador selección de scanner. El led indicador de scanner parpadea y suena un pitido agudo.

En este momento se exploran en recepción los canales prefijados para scanner, junto con el seleccionado mediante pulsadores, de forma secuencial.

Si recibe en cualquier canal de los anteriores, este aparece reflejado en el display y se establece la comunicación. El led SCAN queda encendido.

Si durante el tiempo de espera prefijado de 4 segundos no recibe portadora y no se emite, vuelve a realizar el proceso de scanner, recupera el canal seleccionado manualmente y el led SCAN vuelve a parpadear.

Al realizar la función de scanner en cualquier momento del proceso, incluso con una comunicación en curso, volviendo a presionar el pulsador de selección de scanner. El led indicador se apaga y suena un pitido grave.

El equipo puede programarse para que al conectar la función SCANNER quede activada y/o bloqueada.

En caso de no activación:

Si no hay definidos canales para scanner no se puede realizar la función, indicándose mediante aviso grave cada vez que se presiona el pulsador de selección de scanner.

Para seleccionar esta función se presiona el pulsador de selección de prioridad. El led indicador parpadea y suena un pitido agudo. En este momento se explora el canal visualizado junto con el canal prioritario alternativamente.

Si el equipo recibe en el canal visualizado con una cadencia prefijada de 2,5 segundos se explora el canal prioritario, que se traduce en pequeños cortes en la señal de audio. Si recibe por el canal prioritario aparece en el display el número de canal y el led PRI premanece encendido.

Al pasar 4 segundos sin operar en la comunicación vuelve al canal seleccionado.

Al realizar la función de prioridad las operaciones de emisión y cambio de canal se basan en el canal visualizado en ese momento. Se desactiva la función prioridad en cualquier momento, incluso con una comunicación en curso, volviendo a presionar el pulsador de selección de prioridad. El led indicador se apaga y suena un aviso grave.

El equipo puede programarse para que al conectar la función PRIORIDAD quede activada y/o bloqueada.

En caso de no activación:

Si no hay especificado canal de prioridad no se puede realizar la función. Esta imposibilidad se indica mediante un aviso grave cada vez que se presione el pulsador de prioridad.

Para una red selectiva por subtono el equipo dispone de dos opciones de reglas de comunicación:

a) Opción normalizada:

- Al emitir se inicia un ciclo de comunicación de 30 segundos durante los cuales se puede emitir cuantas veces se quiera excepto si hay presencia de portadora, tanto de la propia red como ajena.

- Al expirar los 30 segundos del ciclo se genera otro ciclo de 6 segundos durante los cuales no se puede volver a emitir.

b) Opción Teltronic:

- El tiempo de emisión continua se puede variar. Su valor típico son 30 segundos.

- 8 segundos antes de expirar el tiempo máximo de emisión continua genera un preaviso de corte compuesto de un aviso agudo corto y otro largo.

- El tiempo de inhibición de PTT está fijado en 6 segundos y se indica mediante aviso continuo tipo comunicando mientras se pulsa el PTT. Se puede poner y quitar según se programe.

- Al expirar el tiempo máximo de emisión se inhibe el PTT.

La selectividad puede ser independiente para tranmisión y recepción incluso con diferentes códigos.

Mediante esta opción programable el equipo emite un código de identificación cada vez que se pulse el PTT. Se puede indicar que realice el envío al pulsar el PTT (al comienzo) o al soltar el PTT (al final).

Para canales con temporización de emisión menor de 100 segundos el equipo dispone de una función de visualización del tiempo restante de emisión. cuando solo falta 8 segundos el quipo da un aviso acústico. Cuando se cumple el total del tiempo, el equipo deja de emitir y se produce otro aviso que cesa al soltar el PTT. Este temporizador protege a la emisora de periodos muy prolongados de emisión continua que podrían calentar en exceso el equipo y llegar incluso a dañar al mismo.

Al conectar el equipo y durante un segundo premanecen encendidos todos los dígitos del display y los led del scanner y prioridad, y se comprueban los bloques fundamentales del equipo. Se indica al final del proceso de test emitiendo un aviso acústico agudo y entra en el modo normal de funcionamiento. Durante el funcionamiento se pueden producir distintos errores que se indican con tonos acústicos y la emisora debe ser llevada a revisar/reparar.